**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*Ogrodzenie boiska*

Dostawa i montaż ogrodzenia boiska sportowego o wysokości h=4 m, w tym:

- słupy stalowe kwadratowe o wymiarach 80 x 80 mm lub 80 x 60 mm i wysokości 5 m,

- panele na pełną wysokość, ocynkowane, malowane proszkowo, oczko 50 x 200 mm, grubość drutu 5 mm,

- stężnie 80 x 80 mm lub 80 x 60 mm,

- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane,

- linki naciągowe stalowe,

- całość elementów stalowych malowana proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005 lub zbliżonym lub inny uzgodniony z Inwestorem na etapie wykonawstwa robót.

Fundamenty pod słupki ogrodzenia, furtkę i bramę żelbetowe, na głębokości min 1,0m, zgodnie z zaleceniem producenta/dostawcy.