załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

#### Założenia do wykonania zadania pn. dostawa i montaż hali namiotowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej dla Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie, ul. Czarnieckiego 69”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż hali namiotowej owymiarach 12m x 25m x 4m oraz

wykonanie dokumentacji technicznej.

1. Hala namiotowa służąca do przechowywania maszyn rolniczych o wymiarach 12m szerokości, 25m długości oraz wysokości 4m. Poszycie ścian bocznych z blachy trapezowej T18 (kolor z palety RAL) natomiast poszycie dachu z materiału PCV – powlekana obustronnie i lakierowana o gramaturze 680 g/m2 z atestami niepalności „E”, dach dwuspadowy. Konstrukcja aluminiowa, wyposażona w dwie bramy szczytowe, rozsuwane, przelotowe – szerokość wjazdu/wyjazdu min. 5 m. Utwardzenie
i wypoziomowanie terenu pod halę namiotową leży po stronie Zamawiającego.

2. Ponadto konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej konstrukcyjno-architektonicznej montażu hali. Projekt techniczny musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935 z późn. zm.). Projekt techniczny musi zostać wykonany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.