**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania:** Likwidacja barier transportowych – ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

|  |
| --- |
| **Nazwa parametru** |
| Silnik o pojemności min. 2.960 cm3 |
| Moc silnika min. 180 KM |
| Rok produkcji min. 2019 |
| Norma emisji spalin EURO VI |
| **Skrzynia biegów manualna, 6-cio biegowa lub automatyczna skrzynia biegowa** |
| Paliwo - olej napędowy |
| System stabilizacji toru jazdy |
| Tachograf z legalizacją |
| Klimatyzacja o mocy min. 7 KW z centralnym rozprowadzeniem |
| Ogrzewanie o mocy min. 4 KW (niezależne od pracy silnika) |
| Dodatkowe ogrzewanie do przestrzeni pasażerskiej połączone z fabrycznym (zależne od pracy silnika) |
| Poduszka powietrzna kierowcy oraz pasażera |
| Elektryczne szyby przednie (kierowcy oraz pasażera) |
| Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane |
| Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem |
| Dywaniki dla kierowcy oraz pasażera |
| Liczba miejsc – 21 (wraz z kierowcą) |
| Fotele przednie z regulowanymi zagłówkami |
| Fotele w przestrzeni pasażerskiej eco-skóra lub alcantara lub mieszana, z regulacją oparcia, podłokietnikiem oraz zagłówkami |
| Siedzenia w przestrzeni pasażerskiej montowane w systemie szynowym |
| **Wejście do przestrzeni pasażerskiej przez drzwi boczne suwane lub przez drzwi boczne oryginalnie otwierane elektrycznie** |
| Elektrycznie wysuwany stopień do wsiadania przy drzwiach bocznych suwanych |
| Podświetlenia stopnia wejściowego |
| Drzwi przednie prawe manualne |
| Drzwi tylne przeszklone |
| Auto przeszklone fabrycznie |
| Chlapacze przednie i tylne |
| Podłokietnik dla siedzenia kierowcy |
| Wszystkie fotele wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa |
| Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej na podsufitce oraz półkach |
| Podłoga w przestrzeni pasażerskiej ze sklejki wodoodpornej pokryta wykładziną antypoślizgową |
| Ścianka oddzielająca kierowcę od przestrzeni pasażerskiej |
| Wyjście awaryjne w dachu |
| Wyjścia awaryjne boczne wraz z wybijakami szyb |
| Firanki na prowadnicach przy szybach bocznych |
| Radio z USB, głośnikami z przodu oraz w przestrzeni pasażerskiej |
| Pojazd przystosowany do jednoczesnego przewozu dwóch osób na wózkach inwalidzkich |
| Szyny w podłodze do mocowania wózków |
| Dwa komplety pasów do mocowania wózka |
| Fotele w przestrzeni pasażerskiej umożliwiające szybki demontaż |
| Rampa manualna z siłownikami zamontowana z tyłu pojazdu do wprowadzania wózków (atest + homologacja |
| Dodatkowy komplet opon (jeśli na pojeździe będą opony letnie to dodatkowe muszą być zimowe; jeśli na pojeździe będą opony zimowe to dodatkowe muszą być letnie) |
| Homologacja na pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych |
| Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe), |