*Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*

**Remont balkonu przynależnego do lokalu Nr 1 w budynku przy ul. Racławickiej 7 w Ostródzie – zakres prac:**

1. Skucie istniejącej wyprawy z płytek ceramicznych
2. Wybranie podbudowy pod taras.
3. Wykonanie murków okalających tarasy na zagęszczonym podłożu i warstwie chudego betonu, poniżej poziomu przemarzania.
4. Wykonanie podbudowy pod taras z piasku zagęszczonego warstwami oraz warstwy chudego betonu.
5. Odtworzenie pozostałych warstw tarasu: izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej, wylewki betonowej.
6. Ułożenie płytek ceramicznych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pod płytkami.

Wykonawca we własnym zakresie dokonuje zakupu niezbędnych materiałów.